|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações** | | | | |
|  | | |  |  |
| **USO COMUM – PISCINA** | | | | |

**IDENTIFICAÇÃO:**

Proponente :

Construtora :

Empreendimento :

Endereço :

Cidade :

# INFRA-ESTRUTURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNDAÇÃO** | | |
| 01 | Piso | Laje de fundo de concreto armado moldado *in loco*, dimensões e armações especificadas em projeto estrutural. |
| 02 | Sapata e viga baldrame | Sapata e viga baldrame em concreto armado, dimensões e armações especificadas em projeto. |

# SUPRA-ESTRUTURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRUTURA CONVENCIONAL** | | |
| 01 | Pilares | Pilares em concreto armado, dimensões e armações especificadas em projeto. |
| 02 | Viga | Vigas em concreto armado, dimensões e armações especificadas em projeto. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAREDE ESTRUTURAL OU COMUM** | | |
| 01 | Paredes | Alvenaria de vedação utilizando bloco de concreto de 19x19x39cm, assentados com argamassa de cimento / cal hidratada / areia no traço 1:0,5:8 e aditivo impermeabilizante. |

1. **IMPERMEABILIZAÇÕES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | |
| **ITEM** | **LOCAL** | **REQUISITO MÍNIMO** | **COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA** |
| 01 | Viga Baldrame | Impermeabilização de todas as faces | Emulsão asfáltica |
| 02 | Piso | Impermeabilização de toda superfície de área construída | Impermeabilização com manta asfáltica |
| 03 | Parede | Impermeabilização de toda superfície de área construída | Impermeabilização com manta asfáltica |

1. **REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA** | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO, RODAPÉ E SOLEIRA** | **PAREDE** | **TETO** | **PEITORIL** |
| Piscina adulto e infantil | Revestido com piso cerâmico piscina na tonalidade azul.  Acabamento de bordas revestido com cerâmica antiderrapante ou pedra acabamento aspero.  Marcas: Eliane, Delta, Embramaco ou Rocha | Revestido com piso cerâmico piscina na tonalidade azul.  Acabamento de bordas revestido com cerâmica antiderrapante ou pedra acabamento aspero.  Marcas: Eliane, Delta, Embramaco ou Rocha | - | - |
| Deck | Contrapiso desempenado, revestido piso cerâmico madeira acetinado.  Marcas: Ceral, Cecafi, Fioranno, Eliane, Formigres, Embramaco. | - | - | - |

##### INSTALAÇÕES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS** | | | |
| **AMBIENTE** | **ÁGUA FRIA** | **ÁGUA QUENTE** | **ESGOTO** |
| Piscina adulto | 1 | - | 1 |
| Piscina infantil | 1 | - | 1 |
| Ducha | 1 | - | 1 |
| A alimentação será realizada através da rede de abastecimento. | | | |

##### COMPLEMENTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACESSÓRIOS** | | |
| 1 | Casa de Máquinas | Bombas e acessórios, conforme especificado em projeto |
| 2 | Alambrado/Gradil | Gradil em metalon 2x3cm, coluna 8x8cm com pintura esmalte, ao redor da piscina h = 1,20 m, conforme especificado em projeto |

Cuiabá – MT, 16 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENGENHEIRO CIVIL – CREA MTXXXX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAIXA – Visto do Profissional Eng./Arq.